구 분	말벌제거장비
제품명 (모델명)	벌집뜰채 가변링 JIH-020A	제조사 (원산지)	제일레스텍 (한국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	말벌집을 망과 와이어로 간편하게 제거하는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 가벼운 알루미늄 파이프를 사용 장시간의 작업에도 무게감이 없어 편리함 • 스크래퍼날은 탈부착이 가능하고, 폴 끝단에 장착되어 2가지 용도로 사용 가능 • 링은 코딩 아연합금으로 형상을 환경에 적합하게 변형하여 사용이 가능하며, 180도로 접어 보관과 휴대가 간편한 장비 • 와이어 풀림 방지를 위한 와이어 스토퍼가 있어 포획된 벌들의 탈출을 막을 수 있는 장비 • 2중망(말벌비닐)을 사용하여 벌집 제거 후 비닐만을 빼어 간편하게 뒤처리가 가능함 • 거리에 따라 4단 폴대로 길이 조절이 가능해 최대 4M까지 확장하여 사용가능 • 폴 하단에 벨크로를 적용하여 긴 끈을 깔끔히 정리할 수 있는 장비 • 파이프 두께 : 1.0 mm 이상 • 축소길이 : 1,300 mm 이하 • 확장길이 : 4,150 mm 이상 • 중 량 : 1,600 g 이하 • 재 질 : 고강도 알루미늄, 아연합금 • 지 름 : 500 mm 이상 • 스크래퍼재질 : 스테인리스 • 구 성 : 벌집망 1개, 스크래퍼날 1개, 보조망(말벌비닐) 10장
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)