구 분	로프보호대
제품명 (모델명)	롤타입 캔버스 로프 프로텍터	제조사 (원산지)	블랙기어 (대한민국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	로프 구조 활동 시 로프를 마찰로부터 보호하기 위해 설치하는 로프 보호대
사 진	< ※ 반사띠의 무늬는 변경될 수 있습니다.>
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 내구성이 강한 캔버스 재질로 되어있어 간편하게 사용이 가능합니다. ∙ 캔버스 원단 2겹을 겹쳐 생산되어 뛰어난 내구성을 가집니다. ∙ 정면에 반사띠가 있어 야간에 빛을 이용하면 식별에 용이합니다. ∙ 상단의 홀은 카라비너와 코드슬링을 이용하여 고정이 가능하도록 해줍니다. ∙ 10mm 웨빙에 연결된 고정클립을 이용하여 로프에 부착을 하면 흘러내리지 않도록 도와줍니다. ∙ 벨트로 방식으로 쉽게 로프에 부착할 수 있습니다. ∙ 로프 고정 클립으로 로프에 부착하여 상, 하로 손쉽게 이동이 가능합니다. ∙ 재 질 : 캔버스, 나일론, 고무, 스틸 ∙ 반사띠색상 : 연두, 옐로우, 레드 ∙ 사용로프 : 최대 18mm ∙ 사 이 즈 : 약 60 x 5 x 2 cm (가로 x 세로 x 두께) ∙ 무 게 : 약 180 g ∙ 상단타공 내경 : 13 mm <제품 설치 예시 이미지>
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)