구 분	호스 스트랩
제품명 (모델명)	스트랩스터 호스 스트랩 45, 70	제조사 (원산지)	쿠란트 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	호스를 각종 구조물에 고정하거나 사용 후 보관 시 사용하는 스트랩
사 진	< 45 스트랩 > < 70 스트랩 >
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 소방관들을 위해 소방관이 설계하여 제작된 제품입니다. ∙ 작은 홀은 호스를 고정하고 큰 홀은 구조물에 고정할 때 사용할 수 있습니다. ∙ 상황 종료 후 큰 홀을 이용하여 Z자로 접거나 동그랗게 말아서 정리된 호스를 풀어지지 않도록 조일 수 있습니다. ∙ 작은 홀은 분리되는 버클을 적용하여 사이즈가 고정이며 큰 홀은 알루미늄 원버클을 적용하여 사이즈 조절이 가능합니다. ∙ 호스에 작은 누수가 있는 경우 스트랩으로 누수의 양을 줄일 수 있습니다. ∙ 호스 사이즈별 스트랩 색상이 다르기 때문에 빠른 전개가 가능합니다. ∙ 재 질 : 폴리에스테르, 알루미늄, 스틸 ∙ 웨 빙 폭 : 45 mm ∙ 길 이 : 45, 70 스트랩 동일 – 약 74 cm ∙ 인장강도 : 15 kN ∙ 무 게 : 45 스트랩 – 약 135 g / 70 스트랩 – 약 137 g
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)